surr-calc ver 1.0
Калькулятор расчёта необходимого количества колонок по известной зоне покрытия.

Основан на теоритеческих расчётах покрытия uncoupled line source array. Калькулятор будет полезен для расчёта количества каналов окружения (surround) или потолочных (overhead) каналов.

Полученный результат служит отправной точкой в дизайне домашних кинозалов и студий звукозаписи и рекомендуется к проверке в специализированных программах.

По вопросам обратной связи обращайтесь на september2489@outlook.com