Калькулятор звукового давления в заданной точке SPL-CALC
версия 1.1

***

Программа позволяет рассчитать звуковое давление в указанной точке на основании исходных параметров акустической системы. Для пассивной акустической системы необходимо ввести чувствительность колонки (дБ/Вт/м), а также планируемую мощность усилителя (Вт). Для активной системы необходимо указать значение звукового давления SPL (дБ). Эти данные можно найти в технической документации к устройствам.

Кроме ручного ввода значений, есть возможность выбора некоторых акустических систем из списка. Для этих позиций требуется выбрать только расстояние до слушателя (м). Предполагается, что системы из списка работают на максимальной мощности. Данные о звуковом давлении взяты с официального сайта производителей.

Расстояние до слушателя может указываться в виде десятичной дроби. Обратите внимание на региональные настройки в вашей системе.

Известные проблемы:
1. База данных SPL для акустических систем хранится в файле speakers.db. Если файл отсутствует в корневой папке программы, то выбор акустических систем из списка будет недоступен.
2. Если текст отображается неправильно (слетела кодировка), попробуйте отключить в вашей системе поддержку Юникода (актуально для Windows 10 и выше).

Обратную связь о работе программы можно присылать на september2489@outlook.com
Изображения взяты с flaticon.com